附件1

应当开展地震安评的工程范围

根据《广东省防震减灾条例》第二十一条与《中国地震局关于贯彻落实国务院清理规范第一批行政审批中介服务事项有关要求的通知》（中震防发〔2015〕59号），下列建设工程应当进行地震安全性评价：

核电站和其他核设施,易燃、易爆和剧毒物质的生产、贮存及输送管道(网)等可能发生严重次生灾害的建设工程。

(一)核电厂，核燃料后处理厂，核供热站，核能海水淡化工程，高放废物处置场，其他受地震破坏后可能引发放射性污染的核设施建设工程；

（二）国家标准GB50470-2008《油气输送管线线路工程抗震设计规范》规定的重要区段管道；

（三）参照国家标准GB50914-2013《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》，包括：涉及光气合成、精制、使用及存储的特殊设防类（甲类）建（构）筑物和厂房。

（四）参照行业标准JTS146-2012《水运工程抗震设计规范》，包括：液化天然气码头和储罐区护岸。

二、公路、城市道路、铁路干线的单孔跨径超过一百五十米的特大桥梁和大型隧道，铁路工程穿越大江大河（主航道）的隧道、海底隧道，Ⅰ级铁路干线的重要车站与铁路枢纽的主要建筑工程,城市轨道交通工程,Ⅱ类以上机场,年吞吐量二百万吨以上的大型港口;

三、大型水库的大坝（坝高超过100m的1、2级大坝，库容大于100亿m3的大（I）型工程）和城市上游的Ⅰ级挡水坝,装机容量一百万千瓦以上的热电厂、三十万千瓦以上的水电厂及其变电站,五百千伏以上的枢纽变电站;

四、省、市二百千瓦以上大功率广播发射台和电视台,通信枢纽的程控机主楼;

五、大中城市主要供电、供水、供气、输油管(网)的调度控制工程;

六、大型工矿企业,大型粮油加工厂,大中型化工厂、炼油厂,大型海洋平台,二万吨以上大型船坞项目；

七、高度超过一百米(地震基本烈度Ⅶ度和Ⅷ度区中软、软弱场地高度超过八十米)的建设工程。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），佛山市三水区大塘镇、乐平镇、芦苞镇、南山镇，高明区明城镇、杨和镇、更合镇为地震基本烈度Ⅵ度区，佛山市其余地区为地震基本烈度Ⅶ度区。

八、国家标准GB50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》规定的特殊设防类（甲类）房屋建筑工程；

九、国家标准GB50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》中规定的特殊设防类（甲类）城市基础设施工程。