附件2

公路建设工程初步设计质量考核表

（土建工程）

填表单位：（建设单位盖章） 考核日期： 年 月 日

建设项目 名 称	建设 单位
勘察设计 单 位	审查 部门
评价单元金额 （万元）	合同期
序号	考核项目	扣分标准	应得分数	扣 分 数	实得 分数
1	工作要求	（1）未按要求编写设计大纲扣2—3分；	8
（2）未按要求建立质保体系扣1—2分；
（3）不积极配合审查的扣1分；
（4）未按合同要求配备项目总负责人、及技术总负责人的扣2分。
2	总体设计要求	是否满足安全、适用、环保、经济、实用和美观的要求，以及技术深度是否达到两阶段初步设计深度要求。总分为4分，分为优秀4分、良好3分、一般2分和较差1分四个等级。	4
3	初勘初测要求	（1）初测工作原始记录不全扣1—2分，初测结果不准确扣4—5分，总分5分；	15
（2）基本建设条件查明不准确，考核内容中每有一项（电力、通信管线，农田水系、铁路等）偏差者扣1分，总分5分；
（3）初勘成果不准确，酌情扣减3—5分，总分5分。
4	专业设计要求	（1）线形设计（平、纵面曲线指标，平纵组合，路线比选方案深度等）未达到考核内容一项要求者，逐项扣1—2分，总分5分；	35
（2）路基处理（软基及一般路基）、路基防护及排水设计方案不合理，逐项酌情扣2—3分，总分4分；
（3）路面结构设计方案不合理，酌情扣1—2分；
（4）桥梁（隧道）设计未达到考核内容任一项（是否有可比性的桥梁（隧道）方案、功能，规模，技术，结构配筋等）要求者，逐项扣2—3分，总分5分；
（5）互通方案设计未达到考核内容（方案各项设计指标，规模，功能，是否满足规范要求等）任一项要求者，逐项扣2—3分，总分4分；
（6）交通工程及沿线设施未达到考核要求的，酌情扣2—3分，总分3分；
（7）道路改扩建工程对工程现状情况调查不清，未合理利用现有交安、机电设施，扣2—3分，总分3分；
（8）道路改扩建工程对施工期间临时交通工程设置不合理扣1—2分，总分2分；
（9）工程量计算不准确逐项扣1—2分，总分4分；
（10）对初步设计方案经济比较不合理每次扣1分，总分3分。
5	施工组织计划及概算编制	（1）施工组织计划编制不合理扣1分，总分1分；	20
（2）概算编制未达到考核内容（编制原则、依据、单价、定额、总造价是否合理，是否漏项）任一项要求者逐项扣1—2分，概算不符合工可批复意见的扣6分，总分15分；
（3）未对比较方案总概算进行编制或深度不足扣2—4分，总分4分。
6	设计文件编制要求	（1）设计文件不符合编制要求，酌情扣2—3分，总分3分；	6
（2）不能及时提交设计文件扣3分
7	设计文件修编情况	未按审查要求修改设计文件，未对评审意见和咨询报告意见进行全面梳理，采纳合理意见并纳入设计文件的每项扣1-2分，总分12分。	12
合计	100
区交通运输主管部门初核（复核）意见/市直建设管理单位初核意见	（盖章） 年 月 日
市交通运输工程造价事务中心复核意见	（盖章） 年 月 日
市交通运输事务中心复核意见	（盖章） 年 月 日
市交通运输主管部门复核意见	（盖章） 年 月 日

说明：1.表中考核项目遇有缺项，该考核项目按满分计算。

项目建设单位随表同时递交相应设计批复文件、专家评审意见及咨询报告。

各单位按顺序对上一环节评分结果依次出具意见。如有不同意见的，请在意见栏中填写本单位对具体考核项目的增扣（减扣）分数并录入市信用管理系统。

市交通运输主管部门审批(初审）项目需报送市交通运输工程造价事务中心复核，其中养护工程项目还需报送市交通运输事务中心复核；区交通运输主管部门审批项目无需报送市交通运输工程造价事务中心和市交通运输事务中心复核。

本表由区交通运输主管部门/市直建设管理单位初核（复核）后汇总至信用评价服务机构（需提交市造价事务中心复核的请进行标注），由信用评价服务机构依次报送后续复核单位。

公路建设工程初步设计质量考核表

（交通工程）

填表单位：（建设单位盖章） 考核日期： 年 月 日

建设项目 名 称	建设 单位
勘察设计 单 位	审查 部门
评价单元金额 （万元）	合同期
序号	考核项目	扣分标准	应得分数	扣 分 数	实得 分数
1	工作要求	（1）未按要求编写设计大纲扣2—3分；	8
（2）未按要求建立质保体系扣1—2分；
（3）不积极配合审查的扣1分；
（4）未按合同要求配备项目总负责人、及技术总负责人的扣2分。
2	总体设计要求	是否满足安全、适用、环保、经济、实用和美观的要求，以及技术深度是否达到两阶段初步设计深度要求。总分为4分，分为优秀4分、良好3分、一般2分和较差1分四个等级。	4
3	初勘初测要求	（1）初测工作原始记录不全扣1—2分，初测结果不准确扣4—5分，总分5分；	15
（2）基本建设条件查明不准确，对周边路网及工程范围内的设施、结构物、土建工程状况等存在偏差者逐项扣1—2分，总分5分；
（3）机电、照明系统外接电选址未调查充分扣3—5分，总分5分。
4	专业设计 要求	（1）未结合公路、桥梁、互通立交等构造物分布情况拟定设计方案并进行方案比较论证，酌情扣3—4分；	35
（2）未充分结合主体工程建设特点，对交通隐患点的交通工程做出针对性设计，每处扣2分，总分6分；
（3）指路信息不全或与周边路网现有指示牌指示内容不连贯、统一，酌情扣2—3分；
（4）安全设施设计方案不合理，全线设置的交通标志、标线、护栏、隔离设施、防眩设施、限高设施及诱导设施等安全设施设计未考虑齐全，逐项扣1—2分，总分9分；
（5）未合理利用现有交安、机电设施的，扣3分；
（6）交通工程及沿线设施未达到考核要求的，酌情扣2—3分，总分3分；
（7）工程量计算不准确逐项扣1—2分，总分4分。
（8）对初步设计方案经济比较不合理每次扣1分，总分3分。
5	施工组织 计划及概算编制	（1）施工组织计划编制不合理扣1分，总分1分；	20
（2）概算编制未达到考核内容（编制原则、依据、单价、定额、总造价是否合理，是否漏项）任一项要求者逐项扣1—2分，概算不符合工可批复意见的扣6分，图纸工程量错漏较严重扣5分，故意抬高或压低造价扣5分，总分15分。
（3）未对比较方案总概算进行编制或深度不足扣2—4分，总分4分。
6	设计文件编制要求	（1）设计文件不符合编制要求，酌情扣2—3分，总分3分；	6
（2）不能及时提交设计文件扣3分
7	设计文件修编情况	未按审查要求修改设计文件，未对评审意见和咨询报告意见进行全面梳理，采纳合理意见并纳入设计文件的每项扣1-2分，总分12分。	12
合计	100
区交通运输主管部门初核（复核）意见/市直建设管理单位初核意见	（盖章） 年 月 日
市交通运输工程造价事务中心复核意见	（盖章） 年 月 日
市交通运输事务中心复核意见	（盖章） 年 月 日
市交通运输主管部门复核意见	（盖章） 年 月 日

说明：1.表中考核项目遇有缺项，该考核项目按满分计算。

2.项目建设单位随表同时递交相应设计批复文件、专家评审意见及咨询报告。

3.各单位按顺序对上一环节评分结果依次出具意见。如有不同意见的，请在意见栏中填写本单位对具体考核项目的增扣（减扣）分数并录入市信用管理系统。

4.市交通运输主管部门审批(初审）项目需报送市交通运输工程造价事务中心复核，其中养护工程项目还需报送市交通运输事务中心复核；区交通运输主管部门审批项目无需报送市交通运输工程造价事务中心和市交通运输事务中心复核。

5.本表由区交通运输主管部门/市直建设管理单位初核（复核）后汇总至信用评价服务机构（需提交市造价事务中心复核的请进行标注），由信用评价服务机构依次报送后续复核单位。

公路建设工程施工图设计质量考核A表

（土建工程）

填表单位：（建设单位盖章） 考核日期： 年 月 日

建设项目 名 称	建设 单位
勘察设计 单 位	审查 部门
评价单元金额 （万元）	合同期
序号	考核项目	扣分标准	应得分数	扣分数	实得分数
1	工作要求	（1）初步设计批复执行情况，较好执行的不扣分，基本执行的扣1分，部分执行的扣2—3分，不执行的全扣4分	8
（2）未编写设计大纲，未按考核内容要求规范设计行为者，扣1—2分；
（3）未按考核内容要求，建立健全质保体系，扣1—2分；
2	总体设计要求	是否满足安全、适用、环保、经济、实用和美观的要求，及技术深度是否达到施工图设计深度要求。总分为4分，分为优秀（3—4分）、良好（2—3分）及一般（1—2分）三个等级。	4
3	详勘定测要求	（1）详勘未达到考核内容（测点、钻孔深度、地质评价、力学参数等）任一项要求者，逐项扣1—2分，总分6分；	17
（2）定测原始记录不全，成果不准确者酌情扣2—3分；
（3）沿线调查不细致，对照考核内容（取土坑、地方道路、航道、通信及电力设施）差错任一项扣1—2分，总分6分；
（4）不能按时提交施工用地图酌情扣1—2分。
4	路线设计要求	未达到考核内容（路线平、纵面指标，平纵组合，安全设施等）任一项要求者，逐项扣1—2分。	5
5	路基设计要求	未达到考核内容（路基填料，路基填筑、防护、处理方案，排水设计等）任一项要求者，逐项扣1—2分。	8
6	路面设计要求	未达到考核内容（路面结构，路面材料种类、质量、储量、采运条件及规程试验参数等）任一项要求者，逐项扣1—2分。	8
7	桥涵（隧道）设计 要求	（1）一般设计未达到考核内容（计算方法、结构安全、运营安全验算、预应力钢束及典型普通钢筋布置图、施工工艺等）任一项要求者，逐项扣1—2分，总分10分；	15
（2）特殊设计未达到考核内容（资料搜集、计算方法、计算复核）任一项要求者，逐项扣1—2分，总分5分。
8	互通设计 要求	未达到考核内容（匝道技术指标、立交规模、功能、工程量等）任一项要求者，逐项扣1—2分。	8
9	施工组织 设计及预算编制	（1）施工组织设计不符合考核要求（交通组织、疏导方案等），每不符一项扣1分，总分2分；	22
（2）预算编制不符合考核内容（编制原则、依据、单价、定额、总造价是否合理，是否漏项）任一要求者逐项扣1—2分，突破概算扣5分，总分20分。
10	设计文件要求	（1）设计文件编制不符合要求，酌情扣1分；	5
（2）不能及时提交设计成果者，酌情扣1分；
（3）不积极配合设计审查和及时修编的扣1分；
（4）未对评审意见和咨询报告意见进行全面梳理，采纳合理意见并纳入设计文件的每项扣1—2分，总分2分。
合计	100
区交通运输主管部门初核（复核）意见/市直建设管理单位初核意见	（盖章） 年 月 日
市交通运输工程造价事务中心复核意见	（盖章） 年 月 日
市交通运输事务中心复核意见	（盖章） 年 月 日
市交通运输主管部门复核意见	（盖章） 年 月 日

说明：1.表中考核项目遇有缺项，该考核项目按满分计算。

2.项目建设单位随表同时递交相应阶段的设计批复文件、专家评审意见及咨询报告。

3.各单位按顺序对上一环节评分结果依次出具意见。如有不同意见的，请在意见栏中填写本单位对具体考核项目的增扣（减扣）分数并录入市信用管理系统。

4.市交通运输主管部门审批(初审）项目需报送市交通运输工程造价事务中心复核，其中养护工程项目还需报送市交通运输事务中心复核；区交通运输主管部门审批项目无需报送市交通运输工程造价事务中心和市交通运输事务中心复核。

5.本表由区交通运输主管部门/市直建设管理单位初核（复核）后汇总至信用评价服务机构（需提交市造价事务中心复核的请进行标注），由信用评价服务机构依次报送后续复核单位。

公路建设工程施工图设计质量考核A表

（交通工程）

填表单位： （建设单位盖章） 考核日期： 年 月 日

建设项目 名 称	建设 单位
勘察设计 单 位	审查 部门
评价单元金额 （万元）	合同期
序号	考核项目	扣分标准	应得 分数	扣分 数	实得 分数
1	工作要求	（1）初步设计批复执行情况，较好执行的不扣分，基本执行的扣1分，部分执行的扣2—3分，不执行的全扣4分	8
（2）未编写设计大纲，未按考核内容要求规范设计行为者，扣1—2分；
（3）未按考核内容要求，建立健全质保体系，扣1—2分；
2	总体设计要求	是否满足安全、适用、环保、经济、实用和美观的要求，及技术深度是否达到施工图设计深度要求。总分为4分，分为优秀（3—4分）、良好（2—3分）及一般（1—2分）三个等级。	4
3	详勘定测要求	（1）详勘未达到考核内容（测点、钻孔深度、地质评价、力学参数等）任一项要求者，逐项扣1—2分，总分6分；	17
（2）沿线调查不细致，对周边路网及工程范围内的设施、结构物、土建工程状况等存在偏差者逐项扣1—2分，总分6分；
（3）机电、照明系统外接电选址未调查充分扣3—5分，总分5分。
4	交安设计要求	未达到考核内容（指示牌指示内容、声屏障设置、交通安全设施、材料规格等）任一项要求者逐项扣2—3分，总分20分。	20
5	供电照明设计要求	未达到考核内容（设计方案、电力管道管线埋设方案、灯源灯具、节能措施等）任一项要求者逐项扣2—3分，总分16分。	16
6	景观设计要求	未达到考核内容(苗木品种是否适应本地气候特点、平交口范围等交通情况复杂区域是否采用特殊设计方案、运营期的绿化养护方案等) 任一项要求者，逐项扣1—2分，总分8分。	8
7	施工组织设计及预算编制	（1）施工组织设计不符合考核内容（交通组织、疏导方案等）要求，每不符一项扣1分，总分2分；	22
（2）预算编制不符合考核内容（编制原则、依据、单价、定额、总造价是否合理，是否漏项）任一要求者逐项扣1—2分，突破概算扣5分，图纸工程量错漏较严重扣5分，故意抬高或压低造价扣5分，总分20分。
8	设计文件要求	（1）设计文件编制不符合要求，酌情扣1分；	5
（2）不能及时提交设计成果者，酌情扣1分；
（3）不积极配合设计审查和及时修编的扣1分；
（4）未对评审意见和咨询报告意见进行全面梳理，采纳合理意见并纳入设计文件的每项扣1—2分，总分2分。
合计	100
区交通运输主管部门初核（复核）意见/市直建设管理单位初核意见	（盖章） 年 月 日
市交通运输工程造价事务中心复核意见	（盖章） 年 月 日
市交通运输事务中心复核意见	（盖章） 年 月 日
市交通运输主管部门复核意见	（盖章） 年 月 日

说明：1.表中考核项目遇有缺项，该考核项目按满分计算。

2.项目建设单位随表同时递交相应阶段的设计批复文件、专家评审意见及咨询报告。

3.各单位按顺序对上一环节评分结果依次出具意见。如有不同意见的，请在意见栏中填写本单位对具体考核项目的增扣（减扣）分数并录入市信用管理系统。

4.市交通运输主管部门审批(初审）项目需报送市交通运输工程造价事务中心复核，其中养护工程项目还需报送市交通运输事务中心复核；区交通运输主管部门审批项目无需报送市交通运输工程造价事务中心和市交通运输事务中心复核。

5.本表由区交通运输主管部门/市直建设管理单位初核（复核）后汇总至信用评价服务机构（需提交市造价事务中心复核的请进行标注），由信用评价服务机构依次报送后续复核单位。

公路建设工程施工图设计质量考核B表

（施工、监理单位，土建工程）

填表单位：（施工或监理单位盖章） 考核日期： 年 月 日

建设项目 名 称	建设 单位
勘察设计 单 位	审查 部门
施工/监理评价单元金额（万元）	合同期
序号	考核项目	扣分标准	应得分数	扣分 数	实得 分数
1	总体设计要求	是否满足安全、适用、环保、经济和美观的要求，及技术深度是否达到施工图设计深度要求。总分为7分，分为优秀（6—7分）、良好（4—5分）及一般（3—4分）三个等级。	7
2	详勘定测要求	（1）详勘未达到考核内容（测点、钻孔深度、地质评价、力学参数等）任一项要求者，逐项扣1—2分，总分8分；	18
（2）定测原始记录不全，成果不准确者酌情扣3—5分；
（3）沿线调查不细致，对照考核内容（取土坑、通信及电力设施等管线管网）差错任一项扣1—2分，总分5分。
3	路线设计要求	未达到考核内容（路线平、纵面指标，平纵组合，安全设施等）任一项要求者，逐项扣1-2分。	10
4	路基设计要求	未达考核内容（软基处理方案、路基防护、排水设计等）任一项要求者，逐项扣1—2分。	12
5	路面设计要求	未达考核内容（施工工艺、路面材料储量及采运等）任一项要求者，逐项扣1—2分。	10
6	桥涵（隧道）设计要求	（1）一般设计未达到考核内容（施工方案、预应力钢束及普通钢筋布置图、安全措施、几何尺寸标示等）任一项要求者，逐项扣1—2分，总分17分；	23
（2）特殊设计未达到考核内容（施工工艺、安保措施、配筋等）任一项要求者，逐项扣1—2分，总分6分。
7	互通设计要求	未达到考核内容（匝道技术指标、立交规模、功能、工程量、施工工艺等）任一项要求者，逐项扣1—2分。	7
8	施工组织设计及预算编制	施工组织设计不符合考核内容（交通组织、疏导方案，预算编制原则、依据、单价、定额等）要求，每不符一项扣1分，总分8分。	8
9	设计文件要求	设计文件编制不符合要求，酌情扣2—5分	5
合计	100

说明：1.表中考核项目遇有缺项，该考核项目按满分计算。

2.本表在施工、监理单位填写后，由项目建设单位负责审核并录入市信用管理系统。

3.本表由区交通运输主管部门/市直建设管理单位汇总至信用评价服务机构。

公路建设工程施工图设计质量考核B表

（施工、监理单位，交通工程）

填表单位：（施工或监理单位盖章） 考核日期： 年 月 日

建设项目 名 称	建设 单位
勘察设计 单 位	审查 部门
施工/监理评价单元金额（万元）	合同期
序号	考核项目	扣分标准	应得分数	扣分 数	实得 分数
1	总体设计要求	是否满足安全、适用、环保、经济和美观的要求，及技术深度是否达到施工图设计深度要求。总分为7分，分为优秀（6—7分）、良好（4—5分）及一般（3—4分）三个等级。	7
2	详勘定测要求	（1）详勘未达到考核内容（测点、钻孔深度、地质评价、力学参数等）任一项要求者，逐项扣1—2分，总分8分；	18
（2）沿线调查不细致，对周边路网及工程范围内的设施、结构物、土建工程状况等存在偏差者逐项扣1—2分，总分6分；
（3）机电、照明系统外接电选址未调查充分扣3—4分，总分4分。
3	交安设计要求	未达到考核内容（指示牌指示内容、声屏障设置、交通安全设施、材料规格等）任一项要求者逐项扣2—3分，总分25分。	25
4	供电照明设计要求	未达到考核内容（设计方案、电力管道管线埋设方案、灯源灯具、节能措施等）任一项要求者逐项扣2—3分，总分22分。	22
5	景观设计要求	未达到考核内容(苗木品种是否适应本地气候特点、平交口范围等交通情况复杂区域是否采用特殊设计方案、运营期的绿化养护方案等) 任一项要求者，逐项扣1—2分，总分15分。	15
6	施工组织设计及预算编制	施工组织设计不符合考核内容（交通组织、疏导方案，预算编制原则、依据、单价、定额等）要求，每不符一项扣1分，总分8分。	8
7	设计文件要求	设计文件编制不符合要求，酌情扣2—5分	5
合计	100

说明：1.表中考核项目遇有缺项，该考核项目按满分计算。

2.本表在施工、监理单位填写后，由项目建设单位负责审核并录入市信用管理系统。

3.本表由区交通运输主管部门/市直建设管理单位汇总至信用评价服务机构。

后续服务质量考核A表

填表单位：（建设单位盖章） 考核日期： 年 月 日

建设项目 名 称	建设 单位
勘察设计 单 位	审查 部门
评价单元金额 （万元）	合同期
序号	考核项目	扣分标准	应得分数	扣分数	实得分数
1	设计质量	（1）因实际地质情况与勘测数据相差较大而发生设计变更的，按以下情况扣分,总分10分：①一般变更：每项扣2分；②较大变更：每项扣5分；③重大变更：每项扣10分；	10
（2）设计图纸标注错漏，沿线调查不细致，与实地不符，发生设计变更的，按以下情况扣分,总分10分：①一般变更：每项扣2分；②较大变更：每项扣5分；③重大变更：每项扣10分；	10
（3）设计方案不完善，采用工艺不合理，不利于现场施工、质量控制，发生设计变更的，按以下情况扣分,总分10分：①一般变更：每项扣2分；②较大变更：每项扣5分；③重大变更：每项扣10分；	10
（4）设计有缺陷，存在安全隐患每项扣5分，总分10分；	10
（5）设计变更预算编制不符合考核内容（编制原则、依据、单价、定额、总造价是否合理，是否漏项）任一要求者逐项扣1—2分，总分10分。	10
2	设计后续 服务	（1）未按规定进行技术交底者（含招标阶段和施工阶段）扣5分；	50
（2）未进行设计回访者扣5分；
（3）未按要求协助业主向规划、建设、交通、水利、航道、国土、海事、电力、环境等部门办理施工报建、报批工作每次扣2分；
（4）未按规定做好施工配合工作： ①设计项目负责人未按合同规定参加上级部门召集会议、方案评审会等或另指派代表参加的，每次扣3分； ②设计代表及相关专业设计人员未按要求参加工地例会、变更方案讨论会或审核部门、业主组织对数协调会、工程阶段性验收等工作，每次扣2分； ③发生工程变更或设计修改时，未能按时出具变更图纸、设计意见、现场会议纪要以及变更审批等，每次扣2分； ④设计人对审核部门或业主指出的问题，现场需设计说明或答疑等情况，未按时提交意见或回复，每次扣2分。
合 计	100
区交通运输主管部门初核（复核）意见/市直建设管理单位初核意见	（盖章） 年 月 日
市交通运输工程造价事务中心复核意见	（盖章） 年 月 日
市交通运输事务中心复核意见	（盖章） 年 月 日
市交通运输主管部门复核意见	（盖章） 年 月 日

说明：1.后续服务阶段存在重大、较大设计变更的，项目建设单位随表递交设计变更批复文件。

2.各单位按顺序对上一环节评分结果依次出具意见。如有不同意见的，请在意见栏中填写本单位对具体考核项目的增扣（减扣）分数并录入市信用管理系统。

3.市交通运输主管部门审批(初审）项目存在重大、较大设计变更的需报送市交通运输工程造价事务中心复核，养护工程项目需报送市交通运输事务中心复核；区交通运输主管部门审批项目无需报送市交通运输工程造价事务中心和市交通运输事务中心复核。

4.本表由区交通运输主管部门/市直建设管理单位初核（复核）后汇总至信用评价服务机构（需提交市造价事务中心复核的请进行标注），由信用评价服务机构依次报送后续复核单位。

后续服务质量考核B表（施工、监理）

填表单位： （施工或监理单位盖章） 考核日期： 年 月 日

建设项目 名 称	建设 单位
勘察设计 单 位	审查 部门
施工/监理评价单元金额（万元）	合同期
序号	考核项目	扣分标准	应得 分数	扣分 数	实得 分数
1	设计质量	（1）因实际地质情况与勘测数据相差较大而发生设计变更的，按以下情况扣分,总分15分：①一般变更：每项扣2分；②较大变更：每项扣5分；③重大变更：每项扣10分；	15
（2）设计图纸标注错漏，沿线调查不细致，与实地不符，发生设计变更的，按以下情况扣分,总分10分：①一般变更：每项扣2分；②较大变更：每项扣5分；③重大变更：每项扣10分；	10
（3）设计方案不完善，采用工艺不合理，不利于现场施工、质量控制，发生设计变更的，按以下情况扣分,总分15分：①一般变更：每项扣2分；②较大变更：每项扣5分；③重大变更：每项扣10分；	15
（4）设计有缺陷，存在安全隐患每项扣5分，总分10分；	10
2	设计后续服务	（1）未按规定进行技术交底的，每次扣5分，总分25分；	50
（2）未进行设计回访者扣5分；
（3）未按规定做好施工配合工作，每次扣2分，总分20分。
合 计	100

说明：1.本表在施工、监理单位填写后，由项目建设单位负责审核并录入市信用管理系统。

2.本表由区交通运输主管部门/市直建设管理单位汇总至信用评价服务机构。