附件1

佛山市供水供气排水外线接入工程告知

承诺免审批办事指南

1	事项	建设工程规划类许可证核发（市政类），占道施工交通组织方案审核，依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批，占用、挖掘城市道路审批，城市桥梁上架设各类市政管线审批，因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需要占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批、在公路用地范围内架设、埋设管道、电缆等设施审批，在公路建筑控制区内埋设管道、电缆等设施审批，利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施审批，跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等设施审批。临时占用城市公共绿地审批，砍伐、迁移城市树木200株以下，水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批，洪水影响评价审批，生产建设项目水土保持方案审批，占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批。
2	适用范围	1.全市范围内所有社会投资简易低风险工程建设项目的供水供气排水外线接入工程。

2.长度不大于500米、管径不大于DN200、临时占用绿地面积不超过200平方米、砍伐迁移树木2株以下（古树名木除外）以及不涉及开挖新建、扩建、改建交付使用不足5年，大修完工交付使用不足3年的城市道路（不包括公路）的供水供气排水外线接入工程（不包括沿市政道路方向且占用规划道路控制范围内管线）。

其中：长度不大于50米，管径不大于DN50，临时占用绿地面积不超过50平方米、不涉及砍伐迁移树木的供水供气排水外线接入工程（相关职能部门有规定的除外）适用于“非禁免批”。
3	实施依据	佛山市人民政府办公室关于印发佛山市深化工程建设项目审批制度改革实施方案的通知（佛府办函〔2019〕398号）。

中共佛山市委全面改革委员会关于印发《佛山市进一步深化营商环境综合改革 2020年工作要点 》的通知（佛改委发〔2020〕5号）。

佛山市人民政府办公室关于优化社会投资简易低风险工程建设项目审批服务的实施意见（佛府办函〔2021〕92号）。

佛山市工程建设项目审批制度改革工作领导小组关于印发《佛山市优化供水供电燃气排水通信有线广播电视等市政公用基础设施报装接入服务改革工作方案》的通知（佛政数〔2019〕69号）。

5.《佛山市人民政府关于印发构建佛山“益晒你”企业服务体系打造一流营商环境的行动方案（2023年度版）的通知》（佛府〔2023〕1号）
4	办理条件	实施范围内的供水供气排水外线接入工程。
5	实施机关	自然资源、公安、交通运输、城管执法和水利部门。
6	是否收费	无	若收费，请填写收费标准	无
7	受理方式及条件	网上申报网址	登陆“广东省政务服务网”
（http://www.gdzwfw.gov.cn/portal/index?region=440600）提出申请。
咨询电话	0757-12345
受理条件	申请材料齐全、符合法定形式。
办理时限	告知承诺：1.5个工作日内受理；其中“非禁免批”即日受理
8	回复方式及条件	出件地点、
联系电话及服务时间	无需审批，审批单位通过佛山市工程建设项目审批管理平台反馈意见，申请人无需取件。
预约电话	无
申请材料
序号	材料名称	规范化要求	材料来源	类型
1	施工方案	1.提交加盖施工单位公章的原件彩色扫描件或加盖经认证的施工单位电子公章的PDF格式电子文件。
2.内容应包括占道位置、面积、工期等信息，施工进度计划，分阶段方案，安全防护和文明施工措施，地下管线保护措施，清晰准确的道路占用、挖掘位置平面图，修复方案。具体请参照《路政许可涉路开挖及修复项目设计和施工方案专章编制指南（试行）》进行编制。

3.提供2000坐标CAD电子数据文件（DWG格式）的要求。	申请人	通用
2	交通疏解方案	1.提交加盖施工单位或设计单位公章的原件彩色扫描件（也可加盖经认证的施工单位或设计单位电子公章的PDF格式电子文件）。
2.内容应包括施工路段交通组织设计、外围绕行指引、作业控制区设置平面图、现场照片示意图、交通疏导员设置方案、交通应急预案。	申请人	通用
3	供水供气排水外线接入工程免审批告知承诺书	加盖经认证的电子公章。	网厅自动生成	通用
4	建设工程设计方案	在实测地形图并使用佛山市2000坐标系（佛山市2000坐标系及1985国家高程基准）。

设计图纸材料的电子数据格式要求：DWG格式文件，文字材料的电子数据格式要求：DOC、DWG、JPG文件。图纸深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》。	申请人	通用
备注：事项来源于《佛山市工程建设项目审批制度改革工作领导小组关于印发佛山市供水供电燃气排水通信有线广播电视等市政公用基础设施外线工程建设项目并联审批实施方案的通知》，如事项名称后续有更新的，按更新后的执行。